Membro delle Arenarie di Borello (FAA2)
Prevalenti areniti gialla-ocracee, a granulometria da grossolana a  medio-fine, con subordinate intercalazioni di peliti grigio-azzurre. A luoghi si osservano livelli pelitici lenticolari di spessore anche decametrico e non visibili in affioramento ed anche livelli conglomeratici poligenici ed eterometrici non mappabili  di spessore centimetrico. Ambiente di sedimentazione riferibile ad aree di piattaforma.
Spessore massimo circa 300 m.                 
PLIOCENE INFERIORE P.P.  - PLIOCENE MEDIO P.P.