Litofacies pelitico-arenitica  (FAA2a) 
Argille e argille siltose con intercalzioni arenitiche e siltitiche.
Spessore circa 250 m.