Litofacies arenitico-pelitica (FAAd) 
Areniti poco cementate passanti lateralmente a livelli sabbiosi incoerenti, a cui si intercalano peliti di spessore variabile (da 5 a 60 cm) con lenti siltitico-sabbiose.
Spessore circa 50 m.
PLIOCENE SUPERIORE P.P.