SCAGLIA CINEREA (SCC)
Marne, marne argillose e marne calcaree grigio-verdastre con subordinati calcari marnosi grigiastri. Ambiente di sedimentazione di tipo pelagico.
Spessore affiorante circa 50 m
BARTONIANO P.P.- AQUITANIANO P.P.