SCHLIER (SCH)
Marne e marne argillose grigiastre con intercalati subordinati calcari marnosi biancastri, più diffusi nalla parte inferiore. Nei settori orientali del foglio si osservano intervalli pelitici nerastri di spessore anche decimetrico. Ambiente di sedimentazione riferibile ad una rampa di avampaese ubicata in posizione estena (Margine Adriatico)
Spessore 250-300 m
BURDIGALIANO SUPERIORE P.P. - MESSINIANO INFERIORE P.P.