TRIPOLI E MARNE TRIPOLACEE (TPE)
Alternanza di sottili strati di areniti, silt, marne, marne siltose e marne diatomitiche e diatomiti candide finemente laminate (”tripoli” s.s) (aree interne). Marne e marne siltose scure, sottilmente laminate, passanti verso l’alto a marne argillose grigiastre bioturbate e a marne tripolacee con sottili diatomiti biancastre finemente laminate e, a luoghi, sottili lenti laminate di areniti fini e silt (aree esterne). Ambiente di sedimentazione riferibile al margine di aree bacinali lateralmente diversificate.
Spessore da 6 a circa 100 m. 
MESSINIANO P.P.