BISCIARO (BIS)
Marne, marne argillose grige e marne, alternate a strati di arenarie e calcareniti (A/P=1-1/3) in strati di spessore variabile da 30 a 70 cm. Il massimo spessore affiorante è circa 150 metri.
AQUITANIANO-BURDIGALIANO p.p. (MNN1-MNN3a)