ARENARIE DEL MONTE FALTERONA (FAL)
Alternanza di strati gradati arenaceo-pelitici (rapporto A/P molto variabile) feldspatolitici, ben cementati, generalmente a grana grossolana e media (sequenze Ta-Tc) di spessore molto variabile, e peliti molto compatte. Il colore delle arenarie è generalmente grigio; le peliti sono anch'esse grige e molto indurite. Verso l'alto il rapporto A/P tende gradualmente a stabilizzarsi intorno a 1/4-1/5. Lo spessore di questa formazione è di 350 metri.
AQUITANIANO SUP. p.p. (MNN1-MNN1d)