Membro di Collina (FMA5)
Torbiditi pelitico arenacee (A/P=1/4-1/6) silicoclastiche. Le arenarie sono in strati molto sottili a grana fine. La parte pelitica è costituita da marnosiltiti grige finemente stratificate. Sono frequenti strati di calcareniti fini di colore grigio chiaro spessi da 20 a 40 centimetri con provenienze da SE. La base di questo membro raggiunge talora lo strato Contessa. Alternativamente il passaggio laterale al membro di Galeata avviene per progressivo aumento della frazione arenitica. Il massimo spessore affiorante è circa 300 metri.
LANGHIANO SUP. p.p. -SERRAVALLIANO SUP. p.p. (MNN5b-MNN7)