a

DEPOSITO DI VERSANTE

Depositi eterometrici, angolosi, con matrice in proporzione variabile, a luoghi stratificati e/o cementati. Spessore 2-20 metri.

Età: Olocene