UNITÀ DI ORNARO BASSO 
Limi calcarei e calcareniti, con livelli decimetrici marnoso-argillosi, ai quali si intercalano livelli e lenti conglomeratici ricchi di matrice, spessi da pochi centimetri a 1-2 metri.
Lo spessore affiorante di questa unità varia da 30-40 metri (Belmonte in Sabina e Colli di Creta bianca) a circa 100 metri (Morini).
PLIOCENE SUP.