SINTEMA DI POGGIO MOIANO
Alternanze di travertini litoidi e travertini sabbiosi non cementati, talora con livelli pedogenizzati (Poggio Moiano, Castel Nuovo di Farfa); calcari lacustri.
Lo spessore varia da pochi metri ad oltre 50 m (Poggio Moiano).
PLEISTOCENE MEDIO