UNITÀ DI QUARTO LAGHETTO (KLG)
Deposito piroclastico composto da alternanze di livelli cineritici e livelli lapillosi a stratificazione incrociata a basso angolo e pianoparallela, molto zeolitizzati in facies prossimale, con frequenti impronte da impatto di bombe e blocchi lavici balistici. Alla base è presente un livello di breccia. L'unità e riferibile alla prima eruzione freatomagmatica del maar di Laghetto con meccanismi di deposizione da ricaduta e da base surge. Spessore massimo 40 m.
PLEISTOCENE SUPERIORE p.p.