UNITÀ DI NUOVA CALIFORNIA (NCF)
Sabbie silicee a stratificazione incrociata a basso angolo di ambiente di spiaggia, fluviale di bassa energia e eolico, e limi di laguna costiera a Cerastoderma lamarkii. Spessore fino a 10 m.
PLEISTOCENE MEDIO p.p.