FLYSCH NUMIDICO
Quarzoareniti di colore giallo ocra, grigio o marrone, formanti livelli massivi talora caratterizzati da un'accennata gradazione. Le quarzoareniti sono caratterizzate dalla presenza di granuli di quarzo molto ben arrotondati e smerigliati con cemento carbonatico o siliceo. Localmente alle quarzareniti si intercalano strati sottili di argille marnose grigio-verdi e livelli calcarei grigiastri di spessore decimetrico. Le caratteristiche litostratigrafiche evidenziano la deposizione in un bacino torbiditico profondo. Il limite superiore è inconforme con discordanza angolare con SBO. Spessore massimo di circa 350 m. 
BURDIGALIANO SUP