FLYSCH NUMIDICO
Quarzoareniti di colore giallo ocra, grigio o marrone, formanti livelli massivi talora caratterizzati da un'accennata gradazione. Le quarzoareniti sono caratterizzate dalla presenza di granuli di quarzo molto ben arrotondati e smerigliati con cemento carbonatico o siliceo. Localmente alle quarzareniti si intercalano strati sottili di argille marnose grigio-verdi e livelli calcarei grigiastri di spessore decimetrico. Le caratteristiche litostratigrafiche evidenziano la deposizione in un bacino torbiditico profondo. Il limite superiore è inconforme con discordanza angolare con SBO. Spessore massimo di circa 350 m. 
BURDIGALIANO SUP.
membro delle argille, marne e calcari spongolitici
Argille ed argille marnose di colore grigio-verdastro o crema con intercalazioni di livelli calcarenitici e biocalcarenitici, di spessore variabile da qualche decimetro ad 1,5 m, frequentemente laminati e caratterizzati dalla presenza di spicole di spugna. L'ambiente di sedimentazione è di tipo bacinale profondo con apporti carbonatici torbiditici. Passa verso l'alto alla rimanente porzione di FYN. Spessore da assente a circa 100-300 m.
MIOCENE INF.