FLYSCH DEL MOLISE
Marne siltose, silt e argille grigio plumbee in strati fini tabulari alternate a torbiditi pelitico-arenacee a granulometria fine tipo TBT. Rapporto A/P variabile da << 1 a < 1. Nella parte bassa prevalgono livelli pelitici e marnosi. Nella porzione intermedia si rinvengono torbiditi di spessore al massimo di qualche metro costituite da arenarie medio-grosse in cui si rinvengono prevalentemente strutture trattive con tappeti di trazione centimetrici.