CONGLOMERATI DI M. VAIRANO
Conglomerati poligenici ed eterometrici lenticolari di spessore metrico. Costituiti da clasti ben arrotondati di dimensioni variabili da centimetriche fino a 30-40 cm di varia natura con litotipi carbonatici, marnosi, arenacei silicei e ignei, immersi in abbondante matrice arenacea grossolana. Ai conglomerati si intercalano livelli di spessore variabile da decimetrico a metrico di arenarie grossolane ben cementate). La successione può essere rappresentativa della deposizione in un ambiente transizionale. Eteropico ed in passaggio stratigrafico per alternanze su AQN. Spessore circa 250-300 m. 
PLIOCENE?