UNITÀ MATESE-FROSOLONE
SUCCESSIONE DELLA MONTAGNOLA DI FROSOLONE

CALCIRUDITI POLIGENICHE E CALCARENITI DI M. CRIVARI 
Calciruditi mal stratificate e banchi di spessore da metrico a decametrico lentiformi con base erosiva. Costituite da clasti subarrotondati e a spigoli vivi da centimetrici ad alcuni m3 provenienti prevalentemente da VLO e subordinatamente da FMO e AEN e dalla serie carbonatica di piattaforma (CCM e CRQ1), immersi in scarsa matrice siltoso-marnosa a cemento calcitico. Le calciruditi passano verso l'alto a sottili livelli marnosi torbiditici. Le caratteristiche sedimentarie evidenziano una deposizione in un ambiente di margine-scarpata. Il limite superiore è stratigrafico con LNG; quando l'unità risulta di spessore ridotto il contatto è spesso marcato da superfici erosive e da croste ferruginose (tipo hardground). Lo spessore complessivo di questa unità risulta estremamente variabile da assente a circa 150 m.
LANGHIANO? - SERRAVALLIANO INF. p.p.