Detrito di falda
Clasti carbonatici eterometrici angolosi e sub-angolosi, sciolti e con scarsa matrice limo-sabbiosa, posti al piede dei versanti sotto-forma di falde e coni detritici. 
OLOCENE p.p.