sintema del Fiume Calore
Il sintema comprende quattro subsintemi, costituiti prevalentemente da depositi alluvionali, limitati a tetto e a letto da superfici di unconformity erosive. Spessore complessivo fino a 150 m.
PLEISTOCENE MEDIO p.p. – OLOCENE