Detrito di falda
Brecce calcaree, costituite prevalentemente da clasti carbonatici eterometrici con matrice; a luoghi sono clinostratificate e formano coni o fasce localizzate alla base dei versanti. Spessore fino a 5-10 m.
PLEISTOCENE SUPERIORE ? - OLOCENE