AQZ- ARENARIE DI CAMPOLI
Arenarie quarzose e arcosico-litiche giallastre da medie a grossolane in strati di spessore variabile da qualche centimetro fino ad alcuni metri talora massive. Sono presenti gradazione e/o laminazione, si intercalano argille azzurre o grigio-verdastre e marne. In subordine si ritrovano conglomerati con clasti poligenici di rocce cristalline e sedimentarie di dimensione massime fino a 10 cm,  immersi in matrice arenaceo-siltosa. Nella parte bassa dell'unità sono presenti arenarie con abbondanti granuli di quarzo ben arrotondati e smerigliati. Nella parte alta, alla base degli strati più spessi, sono frequenti clay-chips di dimensioni centimetriche. AQZ poggia stratigraficamente su FYN, il tetto non è affiorante. L'ambiente è di tipo bacinale torbiditico. Lo spessore affiorante è di circa 400-500 m.
BURDIGALIANO  SUP. – SERRAVALLIANO