FPJ - FORMAZIONE DI PIETRAROJA
Marne argilloso-siltose e subordinatamente arenarie fini a cemento calcareo. Sottilmente stratificate con intervalli di Bouma (Td-e e Tc-e). Rapporto A/P <<1 a < 1. Ambiente deposizionale bacinale, torbiditico di avanfossa. Il limite inferiore non è osservabile in affioramento, limite superiore erosionale con AIZ. Spessore inferiore a 100 m. TORTONIANO