TNS - CONGLOMERATI CALCAREI DI TUORO MALECONSIGLIO 
Conglomerati calcarei, bianchi, raramente rosati, generalmente massivi o mal stratificati, costituiti da elementi mudstone-wackestone di dimensioni da centimetriche a pluri-decimetriche e con spigoli sub-arrotondati, in matrice calcareo-marnosa verdastra. I clasti contengono talora ooliti, oncoidi e bioclasti e sono fortemente ricristallizzati. La proporzione clasti/matrice è variabile e, nella parte bassa può ridursi a sottili patine argillose tra gli elementi calcarei. Talora si ritrovano wackestone-packstone di colore chiaro in strati di spessore variabile da 5-10 cm a 1,5 m contenenti resti di gasteropodi, bivalvi e coralli. L'ambiente di deposizione è sublitorale, in un ambito di piattaforma aperta o rampa. Questi depositi poggiano stratigraficamente su DBS e verso l'alto passa stratigraficamente ed in modo conforme a CLU. Spessore da 250 a 500 m circa.
GIURASSICO INF. p.p.