ARENARIE DI CASTIGLIONE DEI GENOVESI
Arenarie quarzose di colore grigio-marrone a cemento calcareo e argilliti, in strati di spessore variabile da 1-2 cm a 1 m. Subordinatamente: calcari (mudstone) di colore chiaro in strati di spessore da 1 a 30 cm.  Successione in appoggio stratigrafico discordante su (RDT). Spessore massimo affiorante 250 m tetto non osservabile.
BURDIGALIANO - SERRAVALLIANO