Conglomerato di Serra del Cedro
conglomerati poligenici con intercalazioni sabbiose e/o sabbioso-argillose. Questo membro costituisce un corpo cuneiforme che si assottiglia verso NE (verso l’antico offshore). Conseguentemente lo spessore affiorante varia da un massimo di circa 400 metri a pochi metri. Dati di profondità indicano uno spessore di conglomerati di oltre 1200 metri. I caratteri di facies dei depositi affioranti sono riferibili alla parte subacquea di un fan delta.
EMILIANO