Deposito alluvionale recente
Sedimenti sabbioso-siltosi e subordinatamente sabbioso-limosi con intercalazioni di lenti conglomeratiche. Tali depositi presentano facies di piana di esondazione di corsi d’acqua di tipo braided e a luoghi di conoide alluvionale. Lo spessore affiorante varia fino a un massimo di 10 m.
PLEISTOCENE SUP. - OLOCENE