ARENARIE DI POLLICA
Torbiditi arenaceo-pelitiche marroni a granulometria da medio-fini a molto grossolane e microconglomeratiche in strati da medi a spessi tabulari, con sottili intercalazioni pelitiche e carbonatiche ocra. Con frammenti di materiale organico nerastro. A/P da < a >1. Nella parte  bassa slumps e debris flows. Spessore da 180 a 470 m. Comprende un membro basale (PLL1), ed una litofacies (PLL1a). Limite inferiore a luoghi erosivo e talora con discordanza geometrica con PLL1 e PLL1a, erosivo e con discordanza angolare con TNC e SCE, tettonico con BIF. 
BURDIGALIANO MEDIO (MNN4) - LANGHIANO (da letteratura)