membro arenaceo-pelitico basale (PLL1)
Torbiditi arenaceo-pelitiche grigio-azzurro da grossolane a fini, litiche ed arcosiche e peliti grigio-piombo e marrone in strati medi e fini tabulari, talora lenticolari. Frequenti venature di calcite spatica biancastra nelle areniti. A/P >1 talora <1. Nella parte alta, argille, argilliti ed argille siltose grigio-piombo a tessitura caotica inglobanti blocchi e pacchi di strati disarticolati intra- ed extraformazionali, provenienti dai terreni appartenenti all'Unità tettonica Castelnuovo Cilento. Comprende una litofacies PLL1a. Spessore geometrico stimato 350 m. Limite inferiore erosivo e con discordanza angolare con TNC e SCE, tettonico con BIF.  
BURDIGALIANO (per posizione stratigrafica)