litofacies di Pretaionta (PLL1a)
Torbiditi arenaceo-pelitiche, costituite da arenarie fini in strati sottili, tipo TBT. A/P circa=1. Rare intercalazioni carbonatiche, ocra e grigio-argento in strati sottili. Spessore geometrico stimato da 0 a 150 m. A luoghi al tetto di PLL1. Limite inferiore erosivo e con discordanza angolare con PNL e SCE.