MARNE E CALCARENITI DEL TORRENTE TRENICO 
Torbiditi marnoso-calcareo e marnoso-arenaceo grigio verdastro con patine di manganese brunastre e violacee, in strati da medi a molto spessi, tabulari. In subordine argilliti verdi e vinaccia talora scagliettate con impregnazioni manganesifere da violacee a rosso ruggine, talora alternate a calcilutiti nerastre. A/P da > a    1. Spessore geometrico circa 400 m. Limite superiore erosivo e con discordanza angolare con PLL. Limite inferiore per alternanze con GSO, tettonico con ALV, SCE, PGN1 e BIF.
OLIGOCENE TERMINALE/MIOCENE INF. - BURDIGALIANO INF. (da letteratura)