ab
Deposito di versante cementato
Detrito a grossi blocchi, cementato, costituito prevalentemente da elementi eterometrici carbonatici e silicoclastici. Spessore variabile tra 10 e 20 m.