SQA - PIROCLASTITI DI SILIQUA
Depositi piroclastici di flusso, debolmente cementati, grossolanamente stratificati, costituiti da clasti angolosi, da metrici a centimetrici di lava microvescicolata andesitica, porfirica per fenocristalli di Pl e anfibolo, in matrice fine di colore chiaro, associati a conglomerati di origine epiclastica.
OLIGOCENE SUP.