LGN – LIGNITIFERO AUCT.
Calcari di colore biancastro con resti di bivalvi e oogoni di carofite, brecce cementate e rari livelli carboniosi (Tanca Aru), a tetto talvolta livello decimetrico di calcare organogeno con resti di limnee. Spessore: 0 - 14 m.
EOCENE INF.-MEDIO (YPRESIANO SUP.-LUTEZIANO INF.)