SQA – PIROCLASTITI DI SILIQUA
Depositi piroclastici di flusso debolmente cementati, grossolanamente stratificati, costituiti da clasti angolosi, da metrici a centimetrici, di lava microvescicolata andesitica porfirica con fenocristalli di Pl e anfibolo, in matrice fine di colore chiaro, associati a conglomerati di origine epiclastica. Spessore: 5 m.
?OLIGOCENE SUP. - ?MIOCENE INF.