ba – Depositi alluvionali
Ghiaie prevalenti.
Spessore: 5 m.
OLOCENE