VNO	
Arenarie ed argille della Val di Neto 
Litoareniti e quarzoareniti con discontinui livelli microconglomeratici, ben classate, povere in matrice, talvolta bioturbate e con stratificazione a festoni (arenarie di Scandale, VNOa) alternate ad argille carboniose scure, sottilmente laminate, con tipici livelli di ossidi rossastri, fossilifere, di ambiente lagunare costiero (argille  di Manca Spartizzo VNOb). Lo spessore complessivo varia tra 10 e 75 m. 
PLIOCENE MEDO - SUPERIORE