LGN - LIGNITIFERO AUCT.
Argille, calcari marnosi fetidi, marne, calcari, arenarie, con abbondante materia organica e depositi di lignite, di ambiente paralico. Spessore affiorante: fino a 20 m.
EOCENE INF.-MEDIO (YPRESIANO SUP. - LUTEZIANO INF.).