NUR - RIOLITI DI NURAXI
Depositi piroclastici di flusso densamente saldati, da grigi a rosso violacei, con marcata foliazione, porfirici per Pl e Sa, con tessitura da eutassitica a paratassitica, spesso reomorfici, a composizione riolitica; livello vitrofirico alla base. Spessore: 20 m.
(39Ar/40Ar: 15,8±0,2 Ma).
MIOCENE MEDIO (LANGHIANO).