PRU - RIOLITI DI PARINGIANU 
Depositi piroclastici (tufi e tufi a lapilli) sia di caduta (S. Antioco) che di flusso, non saldati, talora litificati (Paringianu-Carbonaxia), porfirici per Sa, Pl, a composizione riolitica; talora (S. Antioco) paleosuoli intercalati. Spessore: fino a 15 m.
MIOCENE MEDIO (LANGHIANO).