a – Depositi di versante
Accumuli detritici caotici, in lenti e livelli, talora parzialmente cementati.
Spessore: fino a 2-3 m.
OLOCENE