SINTEMA DI BARCARELLO  (SIT)
L'unità raggruppa conglomerati poligenici, sabbie e silt da rosso giallastro a rosso scuro di origine colluviale, paleosuoli rimaneggiati. Spessore tra 2 e 15 m. L'unità giace su una superficie discontinua suborizzontale, incisa dalle acque di ruscellamento, su MRS o sui terreni più antichi. Limite superiore rappresentato dalla superficie topografica pedogenizzata.
PLEISTOCENE MEDIO – SUPERIORE