ROSSO DI S.MARCO
RMA - Affiora presso la Rocca Licopeti; si tratta di un calcare oolitico ed oncolitico leggermente dolomitizzato, con peloidi, bio- e litoclasti, alternato ad un calcare loferitico (Sinemuriano-Pliensbachiano; LIAS); il calcare è spesso tagliato da filoni sedimentari contenenti una marna argillosa color rosso cupo, mentre al tetto è solcato da tasche contenenti un grainstone con Nummulites sp. e Alveolina sp. (Eocene Medio). Spessore massimo affiorante è di 75 m.
SINEMURIANO-PLIENSBACHIANO