FORMAZIONE ACQUA DELLA ROCCA
Colate laviche alternate a livelli metrici di brecce epiclastiche; le lave sono di composizione benmoreitica, a tessitura porfirica con fenocristalli di plagioclasio, pirosseno e rara olivina; a tetto livello di scorie fortemente saldate a tessitura subafirica con rari fenocristalli di plagioclasio e anfibolo. Lo spessore massimo è di 100 m.