FORMAZIONE CONTRADA RAGAGLIA
Deposito di debris flow costituto da blocchi lavici eterogenei di dimensioni fino a metriche dispersi in una matrice argilloso-sabbiosa. Localmente il deposito passa verso l'alto a una successione di livelli epiclastici siltitico-sabbiosi, di colore bruno, contenenti alcuni livelli piroclastici di caduta sia pomicei che scoriacei mal conservati. Spessore massimo intorno ai 40 m.