d
Deposito eolico
Sabbie fini di colore giallastro, ben cernite, costituite da prevalente quarzo e da minori minerali pesanti e calcite. Formano dune costiere a creste sinuose alte fino a 8 m. L’originaria stratificazione incrociata a grande scala è obliterata dalla vegetazione e da un sottile strato limoso di suolo e/o è distrutta dall’azione antropica. Localmente il deposito fa transizione a limi palustri; lungo la foce del Simeto e del S. Leonardo è sormontato dai sedimenti alluvionali attuali.
OLOCENE