Supersintema del Brenta: (SBa) Ghiaie e blocchi eterometrici calcarei, cementati e fortemente rimodellati (depositi di versante). Pleistocene sup. – Pleistocene medio?
Limite inferiore erosivo, limite superiore coincidente con la superficie topografica o inconforme con POI, SC o SGD. Spessore da 1 fino a circa 170 m.
PLEISTOCENE medio? – PLEISTOCENE sup.