Supersintema del Brenta: (SBa1) Ghiaie e blocchi eterometrici calcarei, cementati e fortemente rimodellati (accumuli di frana).
 Limite inferiore erosivo, limite superiore coincidente con la superficie topografica o inconforme con POI, SC o SGD. Spessore da 1 fino a circa 170 m.
PLEISTOCENE medio? – PLEISTOCENE sup.