Sintema del Garda: (SGDc4) Diamicton massivi, a supporto di matrice limosa, da addensati a molto addensati, con clasti eterometrici a spigoli smussati, talora striati e a "ferro da stiro" (till d’alloggiamento). Litotipi prevalentemente carbonatici con subordinati clasti esotici (porfido, metamorfiti, quarzo). Limite inferiore erosivo con DAR, DST, AT, SB, limite superiore coincidente con la superficie topografica o inconforme con POI. Spessore da 1 a circa 300 m (Masi Ornè).
PLEISTOCENE sup.